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FORMULAIRE N°2 : 
VERSEMENT DES SUBVENTIONS ÉCLAIRAGE PUBLIC

INFORMATIONS

	Subventions TE90
	FONDS ÉCLAIRAGE PUBLIC
	FONDS TRANSITION ÉNERGETIQUE
ciblé éclairage public

	Bénéficiaires
	Toutes les communes
	Communes ≤ 2000 habitants

	Etudes et travaux 
éligibles
	· Remplacement d’anciens luminaires (type SHP, IM, vapeur de mercure) par des LED
· Horloges astronomiques (facturées à compter du 01/01/2024)

	
	
	· Luminaires solaires autonomes
· Rénovation d’armoires d’éclairage public
· Rénovation éclairage de stade

	Subvention
	Sur le reste à charge :
18 ou 25%[footnoteRef:1] si ≤ 2000 habitants [1:  Subvention majorée si la commune cède à TE90 la valorisation de ses Certificats d’économie d’énergie	] 

10 ou 15%1 si > 2000 habitants
	36€/habitant sur 2020-2026 (montant exact ici).
Montant pouvant être réparti sur plusieurs projets.

	Prérequis
	Avoir sollicité TE90 avant la signature du devis via le formulaire n°1 de candidature.

	Exigences 
	Pour les luminaires : la facture devra renseigner et respecter les exigences fixées au point 3 de la fiche Certificat d’économie d’énergie RES-EC-104 (fiche à remettre à votre installateur)



	Versement
	Au maximum dans les 2 ans
	Au fil de l’eau
Date limite de demande de versement : 30/06/2028

	Contacts
	Nabila OUBAID - 03 39 03 43 37



CONSEIL APRÈS TRAVAUX : OPTIMISER VOS CONTRATS DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
Vous pouvez prétendre à un gain de 30% sur le montant TTC de vos factures de fourniture d’électricité.

Passage en LED : je baisse la puissance souscrite 6 mois minimum après les travaux, en incluant vos éclairages de noël.
Coupure nocturne : je change la Formule tarifaire d’acheminement (FTA)

Pour les adhérents au Groupement d’achat d’énergies : TE90 vous met à disposition des tutoriels spécifiques disponibles sur https://www.territoiredenergie90.fr/achat-denergie/ .

	[bookmark: _Hlk181278654][bookmark: _Hlk168921409][bookmark: _Hlk189737040][image: ]ÉLEMENTS À ENVOYER À TE90
Envoyer un mail à service.energie@territoiredenergie90.fr, ayant comme objet « FORMULAIRE EP 1 _ NOM DE LA COMMUNE_FONDS DEMANDE(S)[footnoteRef:2] », en joignant : [2:  Exemple : si demande FEP uniquement « FORMULAIRE EP 2_ANDELNANS_FEP », si demande FEP et FTE « FORMULAIRE EP 1_ANDELNANS_FEP et FTE »] 

1. les pages 2 et 3 complétées
2. les documents attendus (attestation d’investissement et facture a minima, voire devis signé délibération et convention C2E )

Merci de :
· [bookmark: _Hlk189736273]Respecter la charte de nommage des documents (cf page 3)
· [bookmark: _Hlk189736190]Ne pas remplir manuscritement les documents
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VERSEMENT DES SUBVENTIONS ÉCLAIRAGE PUBLIC


DEMANDEUR

	Nom de la commune
	

	Population totale INSEE
	☐ Commune ≤ 2000 habitants 
☐ Commune > 2000 habitants 



	Personne en charge du dossier
	ÉLU(E) RÉFÉRENT(E)
	AGENT RÉFÉRENT

	NOM Prénom
	
	

	Mail
	
	




OPÉRATION

	TYPE DE DOSSIER
	☐ Etude
	☐ Travaux



	TYPE DE TRAVAUX
	☐ Remplacement d’anciens luminaires par des LED
☐ Horloge astronomique
☐ Luminaire solaire autonome
☐ Rénovation d’armoire d’éclairage public
☐ Rénovation éclairage de stade




FONDS SOLLICITÉ(S)

	FONDS SOLLICITÉ(S)
	FONDS ÉCLAIRAGE PUBLIC
	FONDS TRANSITION ÉNERGETIQUE

	Commune ≤ 2000 hab.
	☐ 18%
	☐ Montant : ……………..… €

	Commune > 2000 hab.
	☐ 10% 
	-






DOCUMENTS À ENVOYER

	MERCI DE COCHER LES FICHIERS ENVOYÉS À TE90
	MERCI DE NOMMER LES FICHIERS

	☐ Formulaire rempli et signé (pages 2 à 4)
	FORM2_NOM DE LA COMMUNE.pdf

	☐ Attestation d’investissement mono-mandat (Ctrl+clic pour suivre le lien)
OU
☐ Attestation d’investissement multi-mandats
	AI EP_NOM DE LA COMMUNE_ANNEE DE MANDATEMENT.pdf

	☐ Facture ou situations et DGD mandaté(e)
En plus des exigences de la fiche Certificat d’économie d’énergie RES-EC-104 (voir page 1), votre facture doit OBLIGATOIREMENT renseigner :
· Les rues des travaux
· Le nombre de luminaires déposés 
· Le type de luminaires déposés (SHP, IM, vapeur de mercure) 
· Le nombre de luminaires posés
· Les marque, référence, modèle des luminaires LED posés
· Le cas échéant, la raison du renouvellement des mâts (électrique, accident…)
	FACTURE_NOM DE LA COMMUNE_ N° DE FACTURE.pdf

	☐ Devis signé / daté ou acte d’engagement avec BPU
	DEVIS2_NOM DE LA COMMUNE_N° DU DEVIS





ENGAGEMENT

	NOM et Prénom du signataire
	

	Qualité du signataire
	

	Fait à
	

	Le
	

	Signature et tampon
	



Les données personnelles recueillies sur ce formulaire permettent à Territoire d'énergie 90 de disposer d'un interlocuteur au sein de chaque collectivité dans l’intérêt du service. Ces informations ne sont utilisées à aucune autre fin et sont conservées pour une durée n’excédant pas le versement de la subvention faisant l’objet de la demande. 
Vos droits d’accéder aux données vous concernant, de demander leur rectification, de vous opposer à leur traitement ou de le limiter sont à exercer auprès de : 
Territoire d'Energie 90 - 1 Avenue de la gare TGV - La Jonxion - Tour 5ème étage - 90400 MEROUX-MOVAL - 03 39 03 43 25. En cas d'incapacité d'exercer pleinement vos droits, il vous revient celui de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr). Pour contacter le délégué à la protection des données : dpo@territoiredenergie90.fr - 03 39 03 43 36.
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ANNEXES



[bookmark: _ATTESTATION_D’INVESTISSEMENT]ATTESTATION D’INVESTISSEMENT MONO-FACTURE
SUR LE RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 
Établie pour le calcul de la redevance de concession du syndicat selon le contrat de concession signe le 21/06/2021

Travaux d’éclairage public
ATTESTATION MONO-MANDAT
Ne pas remplir manuscritement
1 mandat = 1 attestation

CONTEXTE
En application de l'article 2.3.1 de l'annexe 1 du nouveau contrat de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique du 21/06/2021, TE90 doit déclarer à Enedis le montant des travaux réalisés sur votre réseau électrique concédé et sur votre propre réseau d’éclairage public. 

Les montants que vous allez déclarer, serviront :
-au calcul de la redevance d'investissement de TE90 (dite R2)
-au versement de vos subventions éclairage public accordées au préalable (Fonds Eclairage Public – FEP, voire Fonds de Transition Energétique - FTE pour les communes < 2000 habitants l’ayant sollicité)

DÉCLARATION

	DÉTAIL
	EXEMPLE
	À COMPLÉTER

	Commune
	ANDELNANS
	

	[bookmark: _Hlk148085794]date de signature du devis
	01/12/2024
	

	Entreprise - n° facture
	Baumgartner - 10101
	

	date de la facture
	15/01/2025
	

	nom de la Trésorerie
	Belfort SGC1 ou SGC2
	

	n° de mandat communal
	10
	

	date du mandat communal
	01/02/2025
	

	compte d'imputation
	(2….investissement)
(6….fonctionnement)
	

	montant de la facture[footnoteRef:3] [€ HT] [3:  Travaux non éligibles au Fonds Eclairage Public : horloges astronomiques (facturées jusqu’au 31/12/2023), éclairage de lieux non raccordés au réseau d'éclairage public (exemple : stade, cours intérieure…), éclairage festifs, feux de signalisation, illumination de bâtiments ou monuments, luminaires SHP et iodure, renouvellement d'armoire d'éclairage public, renouvellement de candélabre accidenté, renouvellement de LED par des LED, renouvellement de mâts indépendamment du changement de luminaire, travaux d'extension du réseau d'éclairage public] 

	1 000,00 € HT
	

	Financement par des tiers
	DSIL – 1 000€HT, 
Certificats d’économie d’énergie – 2000€HT
	

	Fonds TE90 sollicités
	Fonds éclairage public : FEP-25%,
Fonds de transition énergétique : FTE-3 000€
	



	NOM et Prénom du signataire
	

	Qualité du signataire
	

	Fait à
	

	Le
	

	Signature et tampon
	



[bookmark: _ATTESTATION_D’INVESTISSEMENT_MULTI-]ATTESTATION D’INVESTISSEMENT MULTI-FACTURES
SUR LE RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 
Établie pour le calcul de la redevance de concession du syndicat selon le contrat de concession signé le 21/06/2021

Travaux d’éclairage public

ATTESTATION MULTI-MANDAT
Ne pas remplir manuscritement
1 ligne = 1 mandat

CONTEXTE
En application de l'article 2.3.1 de l'annexe 1 du nouveau contrat de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique du 21/06/2021, TE90 doit déclarer à Enedis le montant des travaux réalisés sur votre réseau électrique concédé et sur votre propre réseau d’éclairage public. 

Les montants que vous allez déclarer, serviront :
-au calcul de la redevance d'investissement de TE90 (dite R2)
-au versement de vos subventions éclairage public accordées au préalable (Fonds Eclairage Public – FEP, voire Fonds de Transition Energétique - FTE pour les communes < 2000 habitants l’ayant sollicité)

DÉCLARATION
S’appuyer sur l’exemple renseigné en gris en colonne n°2 du tableau ci-dessous.

	1 ligne = 1 mandat
	Commune
	date de signature du devis
	Entreprise - n° facture
	date facture
	nom de la Trésorerie
	n° de mandat communal
	date du mandat communal
	compte d'imputation
	montant de la facture[footnoteRef:4] [€ HT] [4:  Travaux non éligibles au Fonds Eclairage Public : horloges astronomiques (facturées jusqu’au 31/12/2023), éclairage de lieux non raccordés au réseau d'éclairage public (exemple : stade, cours intérieure…), éclairage festifs, feux de signalisation, illumination de bâtiments ou monuments, luminaires SHP et iodure, renouvellement d'armoire d'éclairage public, renouvellement de candélabre accidenté, renouvellement de LED par des LED, renouvellement de mâts indépendamment du changement de luminaire, travaux d'extension du réseau d'éclairage public] 

	Financement par des tiers
	Fonds TE90 sollicités

	exemple
	ANDELNANS
	01/12/2024
	Baumgartner - 10101
	15/01/2025
	Belfort SGC1 ou SGC2
	10
	01/02/2025
	(2….investissement)
(6….fonctionnement)
	1 000,00 € HT
	DSIL – 1 000€HT,
Certificats d’économie d’énergie – 2000€HT
	Fonds éclairage public : FEP-25%,
Fonds de transition énergétique : FTE-3 000€

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	NOM et Prénom du signataire
	

	Qualité du signataire
	

	Fait à
	

	Le
	

	Signature et tampon
	


[bookmark: _ATTESTATION_SUR_L’HONNEUR]
image1.emf
RES-EC-104 vA62-2 à  compter du 01-01-2025.pdf


RES-EC-104 vA62-2 à compter du 01-01-2025.pdf


 


 


 


 


 


 


Certificats d’économies d’énergie 
 


Opération n° RES-EC-104 


 


Rénovation d’éclairage extérieur 


 


1. Secteur d’application 
Éclairage public extérieur existant : autoroutier, routier, urbain, dit « fonctionnel », permettant tous les types de 


circulation (motorisée, cycliste). 


Éclairage public existant d’ambiances urbaines : rues, avenues, parcs, allées, voies piétonnes, parkings. 


Éclairage extérieur privé existant : voiries privées, parkings privés. 


 


La présente fiche ne concerne ni les illuminations de mise en valeur des sites, ni l’éclairage des terrains de sport, ni 
les zones extérieures couvertes. 


 


La présente fiche n’est pas cumulable avec la fiche RES-EC-103. 


 


La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2030. 


 


2. Dénomination 
Rénovation d’éclairage extérieur : 


- soit par dépose de luminaires et mise en place de luminaires neufs à module LED ; 


- soit par rééquipement de luminaires existants via l’installation d’un ensemble constitué d’un module LED et d’un 


appareillage auxiliaire. 


 


3. Conditions pour la délivrance de certificats 
La mise en place est réalisée par un professionnel. 


 


Est éligible à la présente fiche toute rénovation d’éclairage extérieur pour laquelle chaque luminaire neuf ou 


rééquipé installé respecte les exigences suivantes : 


- les auxiliaires d’alimentation et le module LED peuvent être remplacés ; 


- en cas d’installation d’un luminaire neuf, le luminaire a un degré de protection (IP) d’au moins 65 ; 


- les modules LED de température de couleur supérieure ou égale à 2 500 K ont une efficacité lumineuse à 50 % du 


flux lumineux nominal (i.e. à pleine charge) inclus supérieure ou égale à 135 lumens par watt ; 


- les modules LED de température de couleur strictement inférieure à 2 500 K ont une efficacité lumineuse à 50 % 


du flux lumineux nominal (i.e. à pleine charge) inclus supérieure ou égale à 110 lumens par watt ; 


- la durée de vie annoncée pour L90B50 du module LED est supérieure ou égale à 100 000 heures ; 


- l’appareillage auxiliaire a un taux de mortalité à 100 000 heures inférieur ou égal à 10 %. 


 


L'efficacité lumineuse est le ratio entre le flux lumineux total sortant du module LED et la puissance totale du 


système (y compris les auxiliaires). 


 


Le terme « pleine charge » est entendu au sens du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 


établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés. 


 


Les luminaires sont pilotés par un dispositif automatique contrôlant a minima l’allumage et l’extinction pour 


interdire l’allumage de jour (sauf maintenance).  


 







 


 


 


 


 


 
Les luminaires sont gradables. Le flux lumineux sortant de la source lumineuse est abaissé d’au moins 50 % du flux 


lumineux nominal (i.e. à pleine charge) durant au moins cinq heures par nuit. Il peut également être totalement éteint 


durant au moins cinq heures par nuit. 


 


Un fonctionnement par détection de présence peut être mis en place en sus de la gradation. Dans ce cas, la détection 


couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent. 


 


La preuve de réalisation de l'opération mentionne : 


- soit la dépose des luminaires existants et la mise en place de luminaires neufs à module LED ; 


- soit le rééquipement de luminaires par la mise en place d’un ensemble constitué d’un module LED et d’un 


appareillage auxiliaire ; 


- soit les deux ; 


- le nombre de luminaires neufs installés et leurs caractéristiques : degré de protection du luminaire (IP), température 


de couleur (en kelvin), efficacité lumineuse en lumens par watt à 50 % du flux lumineux nominal (i.e. à pleine 


charge), durée de vie annoncée pour L90B50 de la source lumineuse (en heures) et taux de mortalité à 


100 000 heures de l’appareillage auxiliaire (en %) ; 


- le nombre de luminaires rééquipés et leurs caractéristiques : température de couleur (en kelvin), efficacité 


lumineuse en lumens par watt à 50 % du flux lumineux nominal (i.e. à pleine charge), durée de vie annoncée pour 


L90B50 du module LED (en heures) et taux de mortalité à 100 000 heures de l’appareillage auxiliaire (en %) ; 


- la mise en place d’un dispositif automatique contrôlant a minima l’allumage et l’extinction pour interdire 


l’allumage de jour (sauf maintenance), et permettant la gradation du flux lumineux ou bien l’extinction totale, 


conformes aux exigences de la présente fiche, et, le cas échéant, la mise en place d’une détection de présence ; 


- que l’ensemble des auxiliaires d’alimentation et des modules LED installés peuvent être remplacés. 


 


A défaut, la preuve de réalisation indique que l’opération concerne la dépose de luminaires existants ou le 


rééquipement de luminaires existants et mentionne le nombre de luminaires neufs à module LED installés ou le 


nombre de luminaires rééquipés via un ensemble constitué d’un module LED et d’un appareillage auxiliaire, ainsi 


que les marque et référence des équipements installés. Dans ce cas, la preuve de réalisation est accompagnée par un 


document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme 


NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation 


signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des 


organismes d'accréditation. 


 


Ce document indique les mentions suivantes pour les équipements de marque et référence mis en place : 


- pour les luminaires neufs : degré de protection du luminaire (IP), température de couleur (en kelvin), efficacité 


lumineuse en lumens par watt à 50 % du flux lumineux nominal (i.e. à pleine charge), durée de vie annoncée pour 


L90B50 du module LED (en heures) et taux de mortalité à 100 000 heures de l’appareillage auxiliaire (en %) ; 


- pour les luminaires rééquipés : température de couleur (en kelvin), efficacité lumineuse en lumens par watt à 50 % 


du flux lumineux nominal (i.e. à pleine charge), durée de vie annoncée pour L90B50 du module LED (en heures) et 


taux de mortalité à 100 000 heures de l’appareillage auxiliaire (en %) ; 


- les luminaires remplacés ou rééquipés disposent d’un dispositif automatique contrôlant a minima l’allumage et 


l’extinction pour interdire l’allumage de jour (sauf maintenance), et permettant la gradation du flux lumineux ou 


bien l’extinction totale, conformes aux exigences de la présente fiche, et, le cas échéant, d’une détection de 


présence ; 


- l’ensemble des auxiliaires d’alimentation et des modules LED installés peuvent être remplacés. 


 


Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont les suivants : 


- un document daté et signé par le bénéficiaire indiquant la localisation et le nombre des luminaires installés ; la 


précision des indications doit permettre d’identifier sans ambiguïté les luminaires concernés par l’opération ; 


- - une ou des preuves de recyclage des luminaires ou des sources lumineuses déposés dans le cadre de l’opération. 


 







 


 


 


 


 


 
Ces documents sont tenus à disposition par le bénéficiaire pour les besoins de contrôle de l’opération. 


 


4. Durée de vie conventionnelle 
30 ans. 


 


5. Montant de certificats en kWh cumac 


 


Dans le cas d’un fonctionnement avec gradation seule : 


 


Montant en kWh cumac par 


luminaire remplacé ou rééquipé 
 


Nombre de luminaires 


remplacés ou rééquipés 


4 000 X N1 


 


Dans le cas d’un fonctionnement avec gradation et détection de présence : 


 


Montant en kWh cumac par 


luminaire remplacé ou rééquipé 
 


Nombre de luminaires 


remplacés ou rééquipés 


5 600 X N2 


 


 


  







 


 


 


 


 


 


Annexe 1 à la fiche d’opération standardisée RES-EC-104, 


définissant le contenu de la partie A de l’attestation sur l’honneur 


 


A/ RES-EC-104 (v. A62.2) : Rénovation d’éclairage extérieur soit par dépose de luminaires et mise en place 


de luminaires neufs à module LED, soit par rééquipement de luminaires existants via l’installation d’un 


ensemble constitué d’un module LED et d’un appareillage auxiliaire. 
 


*Date d’engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du devis) : ….......................... 


Date de preuve de réalisation de l’opération (ex : date de la facture) : …......................... 


Référence de la facture : …........................ . 


*Adresse des travaux (périmètre précis de réalisation de l’opération) : …......................... 


Complément d’adresse : …......................... 


*Code postal : …......................... 


*Ville : …......................... 


 


Dépose de luminaires et mise en place de luminaires neufs à module LED ou rééquipement de luminaires existants via 


l’installation d’un ensemble constitué d’un module LED et d’un appareillage auxiliaire 


 


*Marque : ……….. 


*Référence : ……….. 


*Modèle : ……… 


 


*Degré de protection du luminaire (IP) : …….. 


NB : Le champ ci-dessus est à compléter uniquement dans la mise en place de luminaires neufs. 


*Température de couleur du module LED : …….….K 


*Efficacité lumineuse du module LED à 50 % du flux lumineux nominal (i.e. à pleine charge) : ………. lm/W 


*Durée de vie annoncée pour L90B50 du module LED : ………. heures 


*Taux de mortalité à 100 000 heures de l’appareillage auxiliaire : ……....% 


 


*Nombre de luminaires neufs installés ou de luminaires rééquipés : ………….. 


*dont luminaires équipés pour un fonctionnement par détection de présence : ................. 


 


*Les luminaires sont pilotés par un dispositif automatique contrôlant a minima l’allumage et l’extinction pour interdire 


l’allumage de jour (sauf maintenance) :   □ OUI              □ NON 


*Les luminaires sont gradables : □ OUI                 □ NON 


*Le bénéficiaire s’engage à ce que le flux lumineux sortant du module LED soit abaissé d’au moins 50 % du flux lumineux 


nominal (i.e. à pleine charge) ou que le luminaire soit éteint durant au moins cinq heures par nuit : □ OUI              □ NON 


 


NB : L’efficacité lumineuse est le ratio entre le flux lumineux total sortant du module LED et la puissance totale du système (y 


compris auxiliaires). 


 


Rappel : La mise en place de la gradation des luminaires remplacés ou rééquipés dans le cadre de cette opération n’est pas 


valorisable via la fiche RES-EC-103. 
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